**ОБГРУНТУВАННЯ: Комп’ютерне обладнання**

Очікувана вартість предмета закупівлі: **133 056,00** грн. (Сто тридцять три тисячі п’ятдесят шість грн. 00 коп. з ПДВ).

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Строк поставки: 25.12.2021 року

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

**1.** Обов’язкове зазначення в Пропозиції назв та артикулів обладнання, що пропонується (ються), або іншу інформацію, що достатня для перевірки відповідності запропонованого товару вимогам.

**2**.Постачальник повинен мати власний центр технічної підтримки з можливістю звернення до нього по безкоштовній телефонній лінії, яка працює з 8-00 до 18-00 в робочі дні, та надати інформацію щодо існуючих та постійно діючих умов гарантійного обслуговування.

 *На підтвердження в складі пропозиції надати гарантійний лист.*

**3**.Постачальник повинен мати сервісний центр у місті Вінниці, який має виконувати гарантійне обслуговування Товару, на підтвердження в складі пропозиції надати гарантійний лист. Якщо гарантійне обслуговування буде здійснюватися третіми особами – Сервісними центрами партнерів виробника – Постачальник повинен надати в складі тендерної пропозиції копії договорів з партнерами, які здійснюватимуть сервісне обслуговування Товару у м. Вінниці, та будуть забезпечувати відновлення працездатності Товару під час гарантійного періоду.

 **4**.Гарантійний строк (термін має становити не менше 24 місяці) та у разі поломки будь-яких складових-їх ремонт або заміна мають бути виконані протягом одного робочого дня за умови дотримання експлуатації. *У складі тендерної пропозиції обов’язково надається зразок гарантійного талону з зазначенням умов експлуатації та контактною інформацію сервісного центру.*

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Од. виміру  | кількість |
| 1 | Монітор  | штук | **28** |
| 2 | Клавіатура | штук | **28** |
| 3 | Маніпулятор «миша» | штук | **28** |
| 4 | Мережевий фільтр | штук | **28** |

**ІІІ. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Медико-технічні вимоги | Відповідність так/ні з посиланням на сторінку(и) технічної документації |
| 1 | Монітор | Тип монітора: ШирокоформатнийДіагональ дисплея: 21.5"Тип матриці: IPSМаксимальна роздільна здатність екрану: 1920 х 1080Співвідношення сторін: 16:9Час реакції матриці: 5мсЯскравість: 250 кд/м2Контрастність статична: 1000:1Кут огляду (гориз./вертик.) - 178°/178°.Інтерфейси та підключення: D-Sub, DVI-D, HDMI та вихід на навушникиРегулювання положення: регулювання нахилу від -5 до + 20°.Споживана потужність, Вт: не більше як 30.Комплектація поставки : монітор, інструкція, кабель живлення, інтерфейсні кабель HDMI Колір: чорний |  |
| 2 | Клавіатура | Інтерфейс підключення - Дротова, USB 2.0, довжина кабелю - 1,8 м, розкладка - українська, російська, англійська, механізм – мембрана, кількість клавіш – 104. |  |
| 3 | Маніпулятор «миша» | Інтерфейс підключення - дротова, USB 2.0, довжина кабелю – 2,5м, кількість клавіш - 2+1, кнопки мають бути з «тихим» кліком, роздільна здатність – не менше як 1200DPI. |  |
| 4 | Мережевий фільтр | Довжина- 1,8м та обладнання для резервування живлення із технологією автоматичного регулювання напруги (AVR) в разі відсутності живлення в електричній мережі мінімум на 360 Вт, розеток з резервом - 3 шт CEE 7 / IEC-320-C13, наявність: захисту від короткого замикання, захисту від перевантажень, фільтрації перешкод, захисту лінії передачі даних, захисту від високовольтних імпульсів, час перемикання на резерв не більше від 2 мс (типова 4-6 мс, максимальна 10 мс), резерв живлення не менше як 6 хв. |  |