**ОБГРУНТУВАННЯ:** КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ ГАЗОПОДІБНИЙ

Очікувана вартість предмета закупівлі: **2 432 410,00** грн

Місце поставки товарів: 21032, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Київська, 68, КНП «ВМКЛ ШМД».

Умови оплати: Післяоплата. Розрахунки проводяться у безготівковій формі шляхом перерахунку коштів на рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з дня отримання товару.

Строк поставки: 31.12.2022 року

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Товар має бути належним чином зареєстровані в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам та підтверджуватися у складі тендерної пропозиції свідоцтвом/посвідченням про державну реєстрацію лікарського засобу, **або** декларація про відповідність **або** сертифікат/посвідчення якості та відповідності або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи **або** інші документи, що підтверджують якість та передбачені чинним законодавством.

2. Кисень медичний постачається в газифікатор кріогенний холодний , який є власністю Учасника, який надається на відповідальне зберігання і експлуатацію на період користування безкоштовно. В зв'язку з безперервністю процесу постачання медичного кисню, газифікатор кріогенний холодний має бути змонтований згідно з існуючою проектною документацією протягом 3-х робочих днів з моменту підписання договору.

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі | Од.  виміру | Кількість  товару |
| 1 | **Кисень медичний газоподібний**. Відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 або ТУ або іншим нормативним документам чинним на території України на даний вид товару. Постачання кисню проводиться з газифікаторів холодних кріогенних. | куб. м. | **80 000** |
| 2 | Кисень медичний газоподібний в балонах, Об’єм 40 л (6,5 м. куб) . Відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 або ТУ або іншим нормативним документам чинним на території України на даний вид товару | куб. м. | **520** |

\*Ціна за 1 м. куб. кисню медичного, що буде постачатися через газифікатор, вказується на умовах вводу в магістральні трубопроводи киснево-розподільчої станції лікарні з урахуванням всіх затрат. Тиск кисню на вводі від 08 до 14 атмосфер, температура від -20˚ С до +35˚ С.

**\*\***У разі постачання кисню у сталевих балонах, учасник подає пропозицію на умовах вводу в магістральні трубопроводи киснево-розподільчої станції лікарні та бере на себе зобов'язання з урахуванням всіх затрат на транспортування до лікарні, підключення, обслуговування тари, тощо. Тиск кисню на вводі від 8 до 14 атмосфер, температура від -20°C до + 35°C .